
**17/09/2021**

Se hace la lectura del documento y se comienza con el prototipado del circuito

<https://www.tinkercad.com/things/30irhVGsUJx-exquisite-vihelmo/editel?sharecode=QeH9-G-r-W29xbARQEft_GBHeOOqjtv8OLDDFRzYSH8>



**18/09/2021**

Se actualiza un cable que faltaba del circuito

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Inicio de la codificación

#include <Adafruit\_NeoPixel.h>

const int pinDatos=2;

const int numPixeles=8\*8;

void setup(){

  //Ya tenemos el serial para recibir la información del imagen de

  //la bandera desde Qt

  Serial.begin(9600);

  pinMode(2,OUTPUT);

}

void loop()

{

  if (Serial.available()>0){

  //Se Establece el menu para el usuario

  Serial.print("BIENVENIDO");

  Serial.print("Ingrese los datos de la bandera");

    //Falta determinar como se orgnizará esta información

  }